Exemplo configuração de rota do desafio de redes

Desafio /24

 Ipanguaçu: rede LAN 192.168.11.0/24

 Macau: rede LAN 192.168.21.0/24

 Cidade Alta: rede LAN 192.168.31.0/24

 Parnamirim: rede LAN 192.168.41.0/24

Rotas

Ipanguacu

conf t

ip route 192.168.41.0 255.255.255.0 192.168.11.1

ip route 192.168.42.0 255.255.255.192 192.168.11.1

exit

Roteador Natal

conf t

ip route 192.168.12.0 255.255.255.192 192.168.11.2

ip route 192.168.41.0 255.255.255.0 192.168.41.2

ip route 192.168.42.0 255.255.255.192 192.168.41.2

exit

Roteador de Parnamirim

conf t

ip route 192.168.12.0 255.255.255.192 192.168.41.1

exit

Uma imagem contendo Gráfico

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.